{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Curvas rate, Yield, GE","Tabla","Planes","Tn Acum"],"not_rendered":{"charts":5,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Curvas rate, Yield, GE","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Tabla","index":1,"n_rows":108,"n_cols":46,"rows_kept":108,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,1,24,1],[25,1,45,1],[46,1,66,1]]}
[]
[null,null,"SEGUIMIENTO PRODUCCION"]
[]
[null,"SEMANA","Turno","Fecha","Principal producto","Tiempo de opera-ción (h)","Produ-cción 1 (Cajas)","Peso por caja 1 (Kg)","Produ-cción 2 (Cajas)","Peso por caja 2 (Kg)","Produ-cción (Kg)","Rate (Tn / h)",null,"Rate (Tn / turno)","RPM","Rate objetivo (Tn / turno)","GE","MERMA BUFFER (Tn)","MERMA TOTAL (Tn)","YIELD","Tiempo de paro de línea (min)","Tiempo promedio en que llega el corte (min)","Nros de cortes","Nros de cambios de fusibles","ETE BOSCH\n1","ETE BOSCH\n2","ETE BOSCH\n3","ETE BOSCH\n4",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," "]
[null,13,"17/03 T1","2014-03-17",null,6,700,5.1840000000000002,null,null,{"$f":"(G5*H5+I5*J5)","v":3628.8},{"$f":"K5/(F5*1000)","v":0.6048},null,{"$f":"L5*8","v":4.8384},14,10,0.20588235294117649,1900,2721,0.55915421612955574,3.38,null,10]
[null,null,"17/03 T2","2014-03-17",null,8,1200,5.1840000000000002,null,null,6220.8,{"$f":"K6/(F6*1000)","v":0.77760000000000007},null,{"$f":"L6*8","v":6.2208000000000006},14,10,0.35294117647058826,3000,4315,0.57132135999210443,0.75,null,7]
[null,null,"17/03 T3","2014-03-17",null,{"$f":"6+20/60","v":6.333333333333333},1200,5.1840000000000002,null,null,6220.8,0.98223157894736846,null,7.8578526315789476,14,10,0.4458204334365326,1620,2586,0.68758140698820791,2.4500000000000002,null,8]
[null,null,"18/03 T1","2014-03-18",null,{"$f":"7+35/60","v":7.583333333333333},1000,5.1840000000000002,null,null,5184,0.68360439560439568,null,5.4688351648351654,14,12,0.27777777777777773,1800,2500,0.65849999999999997,2.75,null,11]
[null,null,"18/03 T2","2014-03-18",null,8,2090,5.1840000000000002,null,null,10834.56,1.35432,null,10.83456,14,12,0.5805555555555556,750,2555,0.79269999999999996,0.87,null,17]
[null,null,"18/03 T3","2014-03-18",null,8,2040,5.1840000000000002,null,null,10575.36,1.32192,null,10.57536,15,12,0.56666666666666665,450,1890,0.82830000000000004,1,null,8]
[null,null,"19/03 T1","2014-03-19",null,8,2238,5.1840000000000002,null,null,11601.791999999999,{"$f":"K11/(F11*1000)","v":1.450224},null,{"$f":"L11*8","v":11.601792},15,13,0.62170000000000003,625,1250,0.88600000000000001,1.33,null,11]
[null,null,"19/03 T2","2014-03-19",null,8,2300,5.1840000000000002,null,null,11923.2,{"$f":"K12/(F12*1000)","v":1.4904000000000002},null,{"$f":"L12*8","v":11.923200000000001},16,13,0.63890000000000002,480,1500,0.88839999999999997,1.0833333333333321,null,11]
[null,null,"19/03 T3","2014-03-19",null,8,2500,5.1840000000000002,null,null,12960,1.62,null,12.96,16,13,0.69440000000000002,null,700,0.92820000000000003,0.75,null,9]
[null,null,"20/03 T1","2014-03-20",null,4.67,1100,5.1840000000000002,null,null,5702.4000000000005,1.2210706638115634,null,9.768565310492507,16,14,0.30559999999999998,485,950,0.83850000000000002,4.68,null,8]
[null,null,"20/03 T2","2014-03-20",null,8,1500,5.1840000000000002,null,null,7776,{"$f":"K15/(F15*1000)","v":0.97199999999999998},null,{"$f":"L15*8","v":7.7759999999999998},16,14,0.41670000000000001,340,1270,0.84289999999999998,0.78,null,9]
[null,null,"20/03 T3","2014-03-20",null,8,2700,5.1840000000000002,null,null,13996.800000000001,1.7496,null,13.9968,16,14,0.75,300,600,0.94030000000000002,0.57999999999999996,null,7]
[null,null,"21/03 T1","2014-03-21",null,8,1800,5.1840000000000002,null,null,9331.2000000000007,1.1664000000000001,null,9.3312000000000008,17,14,0.5,0,600,0.92290000000000005,3,null,5,0]
[null,null,"21/03 T2","2014-03-21",null,8,2700,5.1840000000000002,null,null,13996.800000000001,{"$f":"K18/(F18*1000)","v":1.7496},null,{"$f":"L18*8","v":13.9968},17,14,0.75,650,1600,0.87709999999999999,0.83333333333333304,null,10,3]
[null,null,"21/03 T3","2014-03-21",null,8,2600,5.1840000000000002,null,null,13478.4,1.6847999999999999,null,13.478399999999999,17,14,0.72,null,870,0.92700000000000005,1.0833333333333321,{"$f":"(17+16+17+21+17+18+17+17+18+17)/10","v":17.5},10,4]
[null,null,"22/03 T1","2014-03-22",null,8,2000,5.1840000000000002,null,null,10368,1.296,null,10.368,17,14,0.55555555555555547,450,2105,0.81449030716283299,1.82,17,7,1,1,0.89,0.96,0.92]
[null,null,"22/03 T2","2014-03-22",null,null,2700,5.1840000000000002,null,null,13996.800000000001]
[null,null,"22/03 T3","2014-03-22",null,null,1829,5.1840000000000002,null,null,9481.5360000000001]
[null,null,"23/03 T1","2014-03-23",null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"23/03 T2","2014-03-23",null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"23/03 T3","2014-03-23",null,null,null,null,null,null,0]
[null,14,"24/03 T1","2014-03-24",null,4,720,6.048,null,null,{"$f":"(G26*H26+I26*J26)","v":4354.5600000000004},{"$f":"K26/(F26*1000)","v":1.0886400000000001},null,{"$f":"L26*8","v":8.7091200000000004},16,14,0.2470588235294118,650,1170,0.76963332062747913,0.53,17,4]
[null,null,"24/03 T2","2014-03-24",null,8,1022,6.048,100,5.1840000000000002,6699.4560000000001,{"$f":"K27/(F27*1000)","v":0.83743200000000007},null,{"$f":"L27*8","v":6.6994560000000005},16,14,0.3861,750,1697,0.81299999999999994,3.35,17,5,null,0.82,0.87,0.91,0.94,{"$f":"(Y27+Z27+AA27+AB27)/4","v":0.88500000000000001}]
[null,null,"24/03 T3","2014-03-24",null,8,2380,5.1840000000000002,null,null,12337.92,1.5422400000000001,null,12.33792,16,14,0.73529411764705888,700,1450,0.88577317720803939,0.78,17,9,2,0.9,0.86,0.97,0.95,{"$f":"(Y28+Z28+AA28+AB28)/4","v":0.91999999999999993}]
[null,null,"25/03 T1","2014-03-25",null,8,1800,5.1840000000000002,null,null,9331.2000000000007,{"$f":"K29/(F29*1000)","v":1.1664000000000001},null,{"$f":"L29*8","v":9.3312000000000008},16,14,0.53,2250,3350,0.72260000000000002,1.08,17,null,null,0.92,0.87,0.91,0.92,{"$f":"(Y29+Z29+AA29+AB29)/4","v":0.90500000000000003}]
[null,null,"25/03 T2","2014-03-25",null,8,2200,5.1840000000000002,null,null,11404.800000000001,1.4256000000000002,null,11.404800000000002,16,14,0.64705882352941191,500,1892,0.83899999999999997,1.1299999999999999,17,null,null,0.91,0.86,0.95,0.93,0.91249999999999998]
[null,null,"25/03 T3","2014-03-25",null,8,1900,5.1840000000000002,null,null,9849.6,1.2312000000000001,null,9.8496000000000006,16,14,0.55882352941176472,100,863,0.90224383138131437,2.38,16,4,null,0.84,0.88,0.93,0.96,0.90249999999999997]
[null,null,"26/03 T1","2014-03-26",null,8,2400,5.1840000000000002,null,null,12441.6,1.5552000000000001,null,12.441600000000001,17,14,0.70588235294117652,200,1670,0.86873310538430282,0.9666666666666659,17,9,null,0.84,0.88,0.9,0,0.65500000000000003]
[null,null,"26/03 T2","2014-03-26",null,1.3,494,5.1840000000000002,null,null,2560.8960000000002,{"$f":"K33/(F33*1000)","v":1.9699200000000001},null,{"$f":"L33*8","v":15.759360000000001},17,14,0.14529411764705885,null,760,0.7574798962748035,0.17,17,2,null,0.84,0.84,0,0,0.42]
[null,null,"26/03 T3","2014-03-26",null,6,1512,6.048,null,null,9144.5760000000009,1.5240960000000001,null,12.192768000000001,17,14,0.49016203703703703,100,740,0.90903535534712676,0.67,16,6,3,0.94,0.94,0.93,0.96,0.9425]
[null,null,"27/03 T1","2014-03-27",null,8,576,6.048,null,null,3483.6480000000001,{"$f":"K35/(F35*1000)","v":0.43545600000000001},null,{"$f":"L35*8","v":3.4836480000000001},14,14,0.1867,1060,1840,0.64190000000000003,0.82,16,5,null,0,0,0,0,0]
[null,null,"27/03 T2","2014-03-27",null,8,1800,6.048,null,null,10886.4,1.3608,null,10.8864,16,14,0.5835262345679012,500,1170,0.90187918675129464,1.32,16,10,null,0,0,0,0,0]
[null,null,"27/03 T3","2014-03-27",null,8,911,6.048,1000,5.1840000000000002,10693.727999999999,1.3367159999999998,null,10.693727999999998,16,14,0.57310688871742099,500,1373,0.87222407105681066,1.42,15,10,null,0.86,0.82,0.89,0.94,0.87749999999999995]
[null,null,"28/03 T1","2014-03-28",null,8,1800,5.1840000000000002,null,null,{"$f":"(G38*H38+I38*J38)","v":9331.2000000000007},{"$f":"K38/(F38*1000)","v":1.1664000000000001},null,{"$f":"L38*8","v":9.3312000000000008},16,14,0.5,250,3245,0.69968950896805693,1.28,11,5,null,0,0,0,0,0]
[null,null,"28/03 T2","2014-03-28",null,8,2000,5.1840000000000002,null,null,10368,1.296,null,10.368,16,14,0.55555555555555547,null,1950,0.82679425837320575,1.2333333333333334,17,11,null,0,0,0,0,0]
[null,null,"28/03 T3","2014-03-28",null,8,2700,5.1840000000000002,null,null,13996.800000000001,1.7496,null,13.9968,16,14,0.75,0,700,0.93756742398474624,0.42,8,5,null,0.94,0.82,0.88,0.91,0.88749999999999996]
[null,null,"29/03 T1","2014-03-29",null,8,2400,5.1840000000000002,null,null,12441.6,1.5552000000000001,null,12.441600000000001,17,14,0.66666666666666663,135,2360,0.82566566483689219,0.75,10,8,null,0,0,0,0]
[null,null,"29/03 T2","2014-03-29",null,4,633,5.1840000000000002,null,null,3281.4720000000002,0.8203680000000001,null,6.5629440000000008,17,14,0.17583333333333334,250,580,0.83460194221669703,1.1000000000000001,null,4,null,0,0,0,0]
[null,null,"29/03 T3","2014-03-29",null,8,2400,5.1840000000000002,null,null,12441.6,{"$f":"K43/(F43*1000)","v":1.5552000000000001},null,{"$f":"L43*8","v":12.441600000000001},17,14,0.66666666666666663,0,800,0.92311264074789035,1.08,10,8,null,0.94,0.89,0.93,0.92]
[null,null,"30/03 T1","2014-03-30",null,8,2389,5.1840000000000002,null,null,12384.576000000001,1.5480720000000001,null,12.384576000000001,17,14,0.76755020080321312,null,1250,0.89104072370553744,0.98,null,9]
[null,null,"30/03 T2","2014-03-30",null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"30/03 T3","2014-03-30",null,8,1510,5.1840000000000002,null,null,7827.84,{"$f":"K46/(F46*1000)","v":0.97848000000000002},null,{"$f":"L46*8","v":7.8278400000000001},16,14,0.4194444444444444,0,550,0.91714454571769621,2.25,null,6]
[null,15,"31/03 T1","2014-03-31",null,null,2049,6.048,null,null,12392.352000000001]
[null,null,"31/03 T2","2014-03-31",null,null,2214,6.048,null,null,13390.272000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"(Y48+Z48+AA48+AB48)/4","v":0}]
[null,null,"31/03 T3","2014-03-31",null,null,2016,6.048,null,null,12192.768,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"(Y49+Z49+AA49+AB49)/4","v":0}]
[null,null,"01/04 T1",{"$f":"D49+1","v":"2014-04-01"},null,null,576,6.048,null,null,3483.6480000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"(Y50+Z50+AA50+AB50)/4","v":0}]
[null,null,"01/04 T2",{"$f":"D50","v":"2014-04-01"},null,null,1872,6.048,null,null,11321.856,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"01/04 T3",{"$f":"D50","v":"2014-04-01"},null,null,1872,6.048,null,null,11321.856,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"02/04 T1",{"$f":"D52+1","v":"2014-04-02"},null,null,495,6.048,900,5.1840000000000002,{"$f":"(G53*H53+I53*J53)","v":7659.3600000000006},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"02/04 T2",{"$f":"D53","v":"2014-04-02"},null,null,1268,5.1840000000000002,null,null,{"$f":"(G54*H54+I54*J54)","v":6573.3119999999999},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"02/04 T3",{"$f":"D53","v":"2014-04-02"},null,null,1700,5.1840000000000002,null,null,8812.8000000000011,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"03/04 T1",{"$f":"D55+1","v":"2014-04-03"},null,null,393,6.048,null,null,2376.864,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"03/04 T2",{"$f":"D56","v":"2014-04-03"},null,null,null,null,null,null,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"03/04 T3",{"$f":"D56","v":"2014-04-03"},null,null,864,5.1840000000000002,null,null,4478.9760000000006,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"04/04 T1",{"$f":"D58+1","v":"2014-04-04"},null,null,1966,6.048,null,null,11890.368,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"04/04 T2",{"$f":"D59","v":"2014-04-04"},null,null,600,6.048,null,null,3628.8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"04/04 T3",{"$f":"D59","v":"2014-04-04"},null,null,2200,5.1840000000000002,null,null,11404.800000000001,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"05/04 T1",{"$f":"D61+1","v":"2014-04-05"},null,null,2608,5.1840000000000002,null,null,13519.872000000001]
[null,null,"05/04 T2",{"$f":"D62","v":"2014-04-05"},null,null,1900,5.1840000000000002,null,null,9849.6]
[null,null,"05/04 T3",{"$f":"D62","v":"2014-04-05"},null,null,2310,5.1840000000000002,null,null,11975.04]
[null,null,"06/04 T1",{"$f":"D64+1","v":"2014-04-06"},null,null,1469,5.1840000000000002,null,null,7615.2960000000003]
[null,null,"06/04 T2",{"$f":"D65","v":"2014-04-06"},null,null,null,5.1840000000000002,null,null,0]
[null,null,"06/04 T3",{"$f":"D65","v":"2014-04-06"},null,null,1600,5.1840000000000002,null,null,8294.4]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Fecha","Ejecutado","Ejecutado Acum","Programado","Programado Acum","Dif",null,"Ejecutado","Ejecutado Acum","Programado","Programado Acum","Dif"]
[null,"2014-03-17",{"$f":"SUMIF($D$5:$K$46,\"=17/03\",$K$5:$K$46)","v":0},{"$f":"C74","v":0},{"$f":"217228/7","v":31032.571428571428},{"$f":"E74","v":31032.571428571428},{"$f":"F74-D74","v":31032.571428571428},12,{"$f":"SUM(C74:C80)","v":0},{"$f":"I74","v":0},{"$f":"SUM(E74:E80)","v":217227.99999999997},{"$f":"K74","v":217227.99999999997},{"$f":"L74-J74","v":217227.99999999997}]
[null,"2014-03-18",{"$f":"SUMIF($D$5:$K$46,\"=18/03\",$K$5:$K$46)","v":0},{"$f":"C75+D74","v":0},{"$f":"E74","v":31032.571428571428},{"$f":"F74+E75","v":62065.142857142855},62065.142857142855,13,{"$f":"SUM(C81:C87)","v":0},{"$f":"J74+I75","v":0},{"$f":"SUM(E81:E87)","v":242651.00000000003},{"$f":"L74+K75","v":459879},{"$f":"L75-J75","v":459879}]
[null,"2014-03-19",{"$f":"SUMIF($D$5:$K$46,\"=19/03\",$K$5:$K$46)","v":0},0,{"$f":"E74","v":31032.571428571428},{"$f":"F75+E76","v":93097.71428571429},93097.71428571429,14,{"$f":"SUM(C88:C94)","v":0},{"$f":"J75+I76","v":0},{"$f":"SUM(E88:E94)","v":245625},705504,{"$f":"L76-J76","v":705504}]
[null,"2014-03-20",{"$f":"SUMIF($D$5:$K$46,\"=20/03\",$K$5:$K$46)","v":0},0,{"$f":"E74","v":31032.571428571428},124130.28571428571,124130.28571428571,15,{"$f":"SUM(C95:C101)","v":269724.79999999999},269724.79999999999,{"$f":"SUM(E95:E101)","v":280845},986349,{"$f":"L77-J77","v":716624.2}]
[null,"2014-03-21",{"$f":"SUMIF($D$5:$K$46,\"=21/03\",$K$5:$K$46)","v":0},0,{"$f":"E74","v":31032.571428571428},155162.85714285713,155162.85714285713,16,{"$f":"SUM(C102:C108)","v":276551},546275.80000000005,{"$f":"SUM(E102:E108)","v":163900},1150249,{"$f":"L78-J78","v":603973.19999999995}]
[null,"2014-03-22",{"$f":"SUMIF($D$5:$K$46,\"=22/03\",$K$5:$K$46)","v":0},0,{"$f":"E74","v":31032.571428571428},186195.42857142855,186195.42857142855]
[null,"2014-03-23",{"$f":"SUMIF($D$5:$K$46,\"=23/03\",$K$5:$K$46)","v":0},0,{"$f":"E74","v":31032.571428571428},217227.99999999997,217227.99999999997]
[null,"2014-03-24",{"$f":"SUMIF($D$5:$K$46,\"=24/03\",$K$5:$K$46)","v":0},0,{"$f":"242651/7","v":34664.428571428572},251892.42857142855,251892.42857142855]
[null,"2014-03-25",{"$f":"SUMIF($D$5:$K$46,\"=25/03\",$K$5:$K$46)","v":0},0,{"$f":"E81","v":34664.428571428572},286556.8571428571,286556.8571428571]
[null,"2014-03-26",{"$f":"SUMIF($D$5:$K$46,\"=26/03\",$K$5:$K$46)","v":0},0,{"$f":"E81","v":34664.428571428572},321221.28571428568,321221.28571428568]
[null,"2014-03-27",{"$f":"SUMIF($D$5:$K$46,\"=27/03\",$K$5:$K$46)","v":0},0,{"$f":"E81","v":34664.428571428572},355885.71428571426,355885.71428571426]
[null,"2014-03-28",{"$f":"SUMIF($D$5:$K$46,\"=28/03\",$K$5:$K$46)","v":0},0,{"$f":"E81","v":34664.428571428572},390550.14285714284,390550.14285714284]
[null,"2014-03-29",{"$f":"SUMIF($D$5:$K$46,\"=29/03\",$K$5:$K$46)","v":0},0,{"$f":"E81","v":34664.428571428572},425214.57142857142,425214.57142857142]
[null,"2014-03-30",{"$f":"SUMIF($D$5:$K$46,\"=30/03\",$K$5:$K$46)","v":0},0,{"$f":"E81","v":34664.428571428572},459879,459879]
[null,"2014-03-31",{"$f":"SUMIF($D$5:$K$67,\"=31/03\",$K$5:$K$67)","v":0},0,{"$f":"245625/7","v":35089.285714285717},494968.28571428574,494968.28571428574]
[null,"2014-04-01",{"$f":"SUMIF($D$5:$K$67,\"=01/04\",$K$5:$K$67)","v":0},0,{"$f":"E88","v":35089.285714285717},530057.57142857148,530057.57142857148]
[null,"2014-04-02",{"$f":"SUMIF($D$5:$K$67,\"=02/04\",$K$5:$K$67)","v":0},0,{"$f":"E88","v":35089.285714285717},565146.85714285716,565146.85714285716]
[null,"2014-04-03",{"$f":"SUMIF($D$5:$K$67,\"=03/04\",$K$5:$K$67)","v":0},0,{"$f":"E88","v":35089.285714285717},600236.14285714284,600236.14285714284]
[null,"2014-04-04",{"$f":"SUMIF($D$5:$K$67,\"=04/04\",$K$5:$K$67)","v":0},0,{"$f":"E88","v":35089.285714285717},635325.42857142852,635325.42857142852]
[null,"2014-04-05",{"$f":"SUMIF($D$5:$K$67,\"=05/04\",$K$5:$K$67)","v":0},0,{"$f":"E88","v":35089.285714285717},670414.7142857142,670414.7142857142]
[null,"2014-04-06",{"$f":"SUMIF($D$5:$K$67,\"=06/04\",$K$5:$K$67)","v":0},0,{"$f":"E88","v":35089.285714285717},705503.99999999988,705503.99999999988]
[null,"2014-04-07",46710.8,46710.8,{"$f":"280845/7","v":40120.714285714283},745624.7142857142,698913.91428571416]
[null,"2014-04-08",46656,93366.8,{"$f":"E95","v":40120.714285714283},785745.42857142852,692378.62857142847]
[null,"2014-04-09",43385,136751.79999999999,{"$f":"E95","v":40120.714285714283},825866.14285714284,689114.34285714291]
[null,"2014-04-10",26127,162878.79999999999,{"$f":"E95","v":40120.714285714283},865986.85714285716,703108.05714285723]
[null,"2014-04-11",37707,200585.8,{"$f":"E95","v":40120.714285714283},906107.57142857148,705521.77142857155]
[null,"2014-04-12",30586,231171.8,{"$f":"E95","v":40120.714285714283},946228.2857142858,715056.48571428587]
[null,"2014-04-13",38553,269724.79999999999,{"$f":"E95","v":40120.714285714283},986349.00000000012,716624.20000000019]
[null,"2014-04-14",39616,309340.79999999999,{"$f":"163900/7","v":23414.285714285714},1009763.2857142858,700422.48571428587]
[null,"2014-04-15",33217,342557.8,{"$f":"E102","v":23414.285714285714},1033177.5714285715,690619.77142857155]
[null,"2014-04-16",27905,370462.8,{"$f":"E102","v":23414.285714285714},1056591.8571428573,686129.05714285723]
[null,"2014-04-17",40435,410897.8,{"$f":"E102","v":23414.285714285714},1080006.142857143,669108.34285714291]
[null,"2014-04-18",39766,450663.8,{"$f":"E102","v":23414.285714285714},1103420.4285714286,652756.62857142859]
[null,"2014-04-19",46332,496995.8,{"$f":"E102","v":23414.285714285714},1126834.7142857143,629838.91428571427]
[null,"2014-04-20",49280,546275.80000000005,{"$f":"E102","v":23414.285714285714},1150249,603973.19999999995]

{"sheet":"Planes","index":2,"n_rows":198,"n_cols":15,"rows_kept":198,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[null,"Nro.","PLANES DE ACCION","RESPONSABLE","GENERADO","FECHA","ESTADO",null,null,null,"Defectos"]
[null,1," Anclar las máquinas etiquetadoras","Mantenimiento","2014-03-23","2014-04-03","Hecho","realizar el 03/04",null,null,"Mejoras"]
[null,2,"Reubicar o cubrir con canaleta de piso al cableado eléctrico de alimentación de las etiquetadoras. ","Mantenimiento","2014-03-20","2014-03-23","Hecho",null,null,null,"Procedimientos"]
[null,3,"Asegurar el stock de fusibles: 100 unidades por cada BOSCH, almacenados en una cajita rotulada (tener en cuenta que hay dos tamaños de fusible) y dejarlo en cada máquina.","Mantenimiento",null,"2014-03-18","Hecho"]
[null,4,"Instalar un portafusibles externos para asegurar cambio rápido. (Colocar Int. Termomagnetico para evitar cambio de fusibles)","Mantenimiento","2014-03-20","2014-03-31","Hecho",0.75,"Falta Bosch 2"]
[null,5,"Instalar tachos para residuos de liner por cada máquina.","Nave",null,"2014-03-18","Hecho"]
[null,6,"Habilitar 4 banquitos (metálicos, plastico de las siguientes caracteristicas: altura 25 cm, plataforma: 50 x 30 cm). Ojo que no deslice sobre el piso. REQ 62525","Mantenimiento","2014-03-18","2014-03-31","Hecho","Falta que le pongan antideslizantes"]
[null,7,"Realizar ajuste de parantes a base de etiquetadoras.","Calidad","2014-03-23","2014-03-18","Hecho"]
[null,8,"Reordenar cableado de etiquetadoras para que no obstruya guarda de empacadoras.","Calidad",null,"2014-03-18","Hecho"]
[null,9,"Preparar plan de cambio rápido de etiquetadora backup.","Proyectos",null,"2014-03-18","Hecho"]
[null,10,"Revisar el sensor de circulina de corte en buffer","Proyectos",null,"2014-03-20","Hecho"]
[null,11,"Implementar KAIZEN por sistema de corte de buffer (nuevos sensores y alarma en laminado)","Calidad","2014-03-23","2014-04-15","Atrazado","2014-04-03"]
[null,12,"Instalar la bocina de corte de buffer","Calidad",null,"2014-03-20","Hecho"]
[null,13,"Sensibilidad de etiquedora 4","Proyectos",null,"2014-03-20","Hecho"]
[null,14,"Revisar ROTIA (2da y 4ta zona)","Mantenimiento",null,"2014-03-20","Hecho"]
[null,15,"Revisión de mordaza de BOSCH 2","Proyectos",null,"2014-03-20","Hecho"]
[null,16,"Implementar botonera adicional cerca de etiquetadoras","Calidad","2014-03-23","2014-04-03","Hecho","2014-04-03"]
[null,17,"Regular sistema de autoalineamiento de banda POS 0270","Proyectos",null,"2014-03-21","Hecho"]
[null,18,"Cambio de rodamientos de banda alimentación Houdijk POS 3 (GA5E7426, GA5E7422)","Mantenimiento",null,"2014-03-23","Hecho"]
[null,19,"Reponer stock de sensores inductivos (4 unid)","Mantenimiento",null,"2014-03-21","Hecho"]
[null,20,"Asegurar estabilidad mecánica de aplicadores (vibración alta)","Calidad","2014-03-22","2014-03-23","Hecho"]
[null,21,"Reforzar los equipos y disponer de un maquinista “flotante” por turno para soporte en la operación de etiquetadoras.","Nave",null,"2014-03-18","Hecho"]
[null,22,"Reforzar LUP de paro de línea para evitar el incremento de yield","Nave",null,"2014-03-20","Hecho"]
[null,23,"Asegurar gente para todos los turnos","Nave",null,"2014-03-20","Hecho"]
[null,24,"Definir refuerzo en T3 durante cena","Nave",null,"2014-03-20","Hecho"]
[null,25,"Rebobinar carretes de etiquetas al diámetro máximo (aprox 370 mm) y pedir que las etiquetas que vendrán a futuro lleguen con esta medida.","Nave",null,"2014-03-21","Anulado","Ya no es necesario: Con los venturis se eliminaron la mayor cantidad de paros menores por cambio o retiro de liner"]
[null,26,"Probar paño con mayor rugosidad para reducir tiempo de limpieza de rodillos.","Nave",null,"2014-03-18","Hecho"]
[null,27,"Probar cinta amarilla (usada para marcar tránsito en piso) para mejorar el empalme de etiquetas.","Nave",null,"2014-03-18","Hecho"]
[null,28,"Traer personal de 3M para definir una mejor cinta de pegue para los empalmes","Nave",null,"2014-03-20","Hecho"]
[null,29,"Traer a Kurt a la línea y a Calidad para medir COF (todas las variables del papel primario y secundario","Nave",null,"2014-03-20","Hecho"]
[null,30,"Segregar bobinas de acuerdo al gramaje","Nave",null,"2014-03-21","Hecho"]
[null,31,"Probar el sellado de rodillos con tela teflón.","Nave",null,"2014-03-18","Hecho"]
[null,32,"Preparar y difundir LUP para maquinistas con sgtes. rutinas operativas de los aplicadores de etiquetas:\no   Realizar una limpieza de rodillos cada 4 horas.\no   Realizar la limpieza del sensor capacitivo de etiquetas cada 8 horas\no   Retirar el liner a la mitad y al final de cada bobina de etiquetas.","Nave",null,"2014-03-18","Hecho"]
[null,33,"No descuidar los controles de calidad en la línea (PCC, Sensorial, Peso, Hermeticidad, etc).","Calidad",null,"Permanente","Hecho"]
[null,34,"Se requiere dotar de un juego de llaves milimétricos Allen a cada BOSCH.","Nave",null,"2014-03-20","Hecho"]
[null,35,"Asegurar que se cuenta con la información técnica sobre el funcionamiento interno del equipo para mejorar las intervenciones de las aplicadoras de etiquetas (planos, diagramas, etc).","Proyectos",null,"2014-03-18","Hecho"]
[null,36,"Poner control visual en punto de corte","Calidad",null,"2014-03-20","Hecho","Se considera estructura en \"X\""]
[null,37,"LUP de reseteo de ETE","Calidad",null,"2014-03-20","Hecho"]
[null,38,"Mostrar resultados por turno en la línea de producción: frente a las Bosh","Calidad",null,"2014-03-20","Hecho"]
[null,39,"Mostrar medidores diarios a traquear por turno por Bosch: paros, GE, minutos producidos, etc.","Calidad",null,"2014-03-20","Hecho"]
[null,40,"Se define que los maquinistas no deben regular las cuchillas de corte. Eso es responsabilidad de Mantenimiento","Nave",null,"2014-03-20","Hecho"]
[null,41,"LUP para asegurar parámetros de regulación de mordazas","Nave",null,"2014-03-21","Hecho"]
[null,42,"Revisión turno a turno de regulación de mordazas","Mantenimiento",null,"2014-03-21","Hecho"]
[null,43,"Realizar limpieza de succión: 1 grande en 1T, y dos chicas en 2do y 3er turno","Calidad",null,"2014-03-21","Hecho"]
[null,44,"Realizar el incremento de velocidad a 17 RPM","Mantenimiento",null,"2014-03-21","Hecho"]
[null,45,"Entrenar a volantes en limpieza de succión de máquinas BOSCH","Mantenimiento",null,"2014-03-24","Atrazado"]
[null,46,"Definir lista de herramientas necesarias","Mantenimiento",null,"2014-03-21","Hecho"]
[null,47,"Se va a cortar 7 minutos en vez de 5","Mantenimiento","2014-03-22","Permanente","Hecho"]
[null,48,"Verificar cumplimiento de altura de sandwich en PETERS","Calidad","2014-03-22","Permanente","Hecho"]
[null,49,"Definir origen de polvillo que llega con el sandwich a Empaque","Nave","2014-03-22","2014-03-22","Hecho"]
[null,50,"Completar información de Merma buffer de toda la semana","Nave","2014-03-22","2014-03-22","Hecho"]
[null,51,"Convocar a una reunión con Kurt para revisar problemas de material de empaque (incluye cambio de taca)","Nave","2014-03-22","2014-03-22","Hecho"]
[null,52,"Prueba de método y tiempos de corte (foco en parada de ROTIA)","Nave","2014-03-22","2014-03-22","Hecho"]
[null,53,"Entrenamiento en regulación de presión de rodillos en etiquetadora","Nave","2014-03-22","2014-03-22","Hecho"]
[null,54,"Reforzar a auxiliares para asegurar la calidad de sandwiches que sube a Empaque durante refrigerios","Calidad","2014-03-22","Permanente","Hecho"]
[null,55,"Reforzar LUP de limpieza de rodillos","Mantenimiento","2014-03-22","2014-03-22","Hecho"]
[null,56,"Reparar etiquetadora BOSCH 4","Mantenimiento","2014-03-25","2014-03-25","Hecho"]
[null,57,"Asegurar un técnico de mantenimiento por turno","Mantenimiento","2014-03-25","2014-03-25","Hecho"]
[null,58,"Definir punto de regulación para sello circular","Nave","2014-03-25","2014-03-25","Hecho"]
[null,59,"Analizar problemas de sellado y corte debido a nuevo material de empaque","Nave","2014-03-25","2014-03-25","Hecho"]
[null,60,"Reparar portafusibles de etiquetadora de BOSCH 3","Mantenimiento","2014-03-25","2014-03-25","Hecho","27/03 AM"]
[null,61,"Asegurar preparación de crema más compacta","Nave","2014-03-25","2014-03-25","Hecho"]
[null,62,"Bloquear luz solar en tramo de banda buffer","Calidad","2014-03-25","2014-03-31","Cancelado"]
[null,63,"Incluir en la reunión a un representante de Peter y otro de Making","Nave","2014-03-25","2014-03-25","Hecho"]
[null,64,"Revisión de estado de cadenas de arastre BOSCH 1 y 2","Mantenimiento","2014-03-25","2014-03-25","Hecho"]
[null,65,"Corrección de tensión de alambre de pista en ambas PETERs (Durante AM)","Nave","2014-03-25","2014-03-27","Hecho"]
[null,66,"Revisar rangos de velocidad de empacadoras BOSCH 1 y BOSCH 2","Nave","2014-03-25","2014-03-25","Hecho"]
[null,67,"Inspección de anillo Nro 2 lado operador del molde TF4","Nave","2014-03-31","2014-03-31","Hecho"]
[null,68,"Cambio de banda de corte en Laminado","Mantenimiento","2014-03-26","2014-03-30","Hecho"]
[null,69,"Aumentar vibración de canales Peter 1","Mantenimiento","2014-03-26","2014-03-26","Hecho"]
[null,70,"Cambio de kit de retenes de 4 unidades de crema (fuga de crema)","Mantenimiento","2014-03-26","2014-03-27","Hecho"]
[null,71,"Revisión de sistema de autolimpieza de dedos en PETER","Mantenimiento","2014-03-26","2014-03-26","Hecho",null,null,null,null,null,null,"Planes de acción","Tipo "]
[null,72,"Tener repuesto a la mano de banda sincrónica Racupack","Nave","2014-03-26","2014-03-26","Cancelado"]
[null,73,"Compra de llaves mixtas 10 y 13 para Empaque","Nave","2014-03-26","2014-03-26","Hecho",null,null,null,null,null,null,"Instalación de Venturi en etiquetadoras","Kaizen"]
[null,74,"Compra de llaves mixtas 8 y 10 para Peters","Nave","2014-03-26","2014-03-26","Hecho",null,null,null,null,null,null,"Implementar botoneras adicionales cerca a etiquetadoras","Kaizen"]
[null,75,"Generar pedido a Mtto vía ST","Calidad","2014-03-26","2014-03-26","Hecho",null,null,null,null,null,null,"Coordinación de cortes de producción para evitar la generación de merma (reducción de YIELD)","LUP"]
[null,76,"Cambio de faja sincronica Racupack 4","Mantenimiento","2014-03-26","2014-03-26","Hecho",null,null,null,null,null,null,"Cambios de rodamientos en bandas houdijk y empaquetadoras primarias.","Anomalía"]
[null,77,"Reparación de Aspiradora BOSH Nº2","Mantenimiento","2014-03-25","2014-03-25","Hecho",null,null,null,null,null,null,"Reparación de fuga de volcador de crema en Peters","Anomalía"]
[null,78,"Revisión de sensor de guarda de RACUTRACK 1","Mantenimiento","2014-03-28","2014-03-28","Hecho",null,null,null,null,null,null,"Ajustar resortes de altura de Peters","Anomalía"]
[null,79,"Reforzar traslapes de personal de Mantenimiento (técnicos reciben requerimientos cerca del cambio de turno, y no estarían comunicando al que lo releva)","Mantenimiento","2014-03-28","2014-03-28","Hecho",null,null,null,null,null,null,"Tachos de residuo de liner","Kaizen"]
[null,80,"Regular etiquetadora BOSCH 1","Mantenimiento","2014-03-28","2014-03-28","Hecho",null,null,null,null,null,null,"Bocina en buffer","Kaizen"]
[null,81,"Aclarar el requerimiento de que el técnico exclusivo para L5 es para Empaque (no sólo etiquetadoras)","Mantenimiento","2014-03-28","2014-03-28","Hecho",null,null,null,null,null,null,"Coordinación en caso de nuevo material de empaque","LUP"]
[null,82,"Reparación de elevador hidráulico de paletas en Cremas","Calidad","2014-03-28","2014-03-28","Atrazado","Verificar"]
[null,83,"Revisión de funcionamiento de Peter 1 (en 2 ocasiones no quiso arrancar después de paradas)","Mantenimiento","2014-03-28","2014-04-03","Cancelado"]
[null,84,"Regulación de velocidades de bandas en entrada de ROTIA (genera acumulación)","Mantenimiento","2014-03-28","2014-03-28","Hecho"]
[null,85,"Definir lista de intervenciónes de reparación para el domingo","Nave","2014-03-28","2014-03-28","Hecho"]
[null,86,"Cambio de fleje (material de banda) de tolva de laminado (anterior cambio se realizó con Jacinto Flores)","Mantenimiento","2014-03-28","2014-04-15","Hecho"]
[null,87,"Enviar a calibrar el vernier de Peter e ingresarlo en lista de Metrología","Mantenimiento","2014-03-31","2014-04-15"]
[null,88,"Reunión con Carlos Avalos para mejorar servicio de LIMPIOMAX","Nave","2014-03-31","2014-03-31","Hecho"]
[null,89,"Traer de urgencia retenes de dosificadores de crema (STENCILS): 4 juegos para cambio más adicionales como repuesto","Mantenimiento","2014-03-31","2014-03-31","Hecho","Verlo con Tecnifajas fabricación local"]
[null,90,"Retirar cuarto de AM de zona Peters","Mantenimiento","2014-03-31","2014-04-13","Hecho"]
[null,91,"Compartir lista de personal de técnicos de Mtto asignados a Empaque L5 y maquinistas soporte de Empaque L5 por cada turno","Mantenimiento","2014-03-31","2014-03-31","Hecho"]
[null,92,"Asegurar mix de auxiliares (antiguos y nuevos) en cada posición para evitar impacto por curva de aprendizaje.","Nave","2014-03-31","2014-03-31","Hecho"]
[null,93,"Revisar si continúa goteo por conexión de agua en el interior de tablero de Peerless","Nave","2014-03-31","2014-03-31","Hecho","Ya no gotea"]
[null,94,"Acelerar 2 Kaizen para contener condensado en Peerless y lubricante en cadena","Calidad","2014-03-31","2014-03-31","Atrazado"]
[null,95,"Reforzar a técnicos asignados a Empaque L5 que deben realizar sus traslapes de turno en el área de Empaque, y que mantengan una comunicación constante con los maquinistas soportes","Mantenimiento","2014-03-31","2014-03-31","Hecho","Dar feedback"]
[null,96,"Revisar tamaño de repuestos de banda de corte en Laminado (muy larga)","Mantenimiento","2014-03-31","2014-03-31","Atrazado","Propuesta de como se podría regular / evalaur repuestos"]
[null,97,"Analizar desgaste prematuro de banda de corte","Nave","2014-03-31","2014-03-31","Cancelado"]
[null,98,"Volver a calibrar ZERO del sistema de presión de rodillo de Laminado","Mantenimiento","2014-03-31","2014-04-10"]
[null,99,"Instalar nuevos anillos en molde Nro 1 de Oreo Regular","Mantenimiento","2014-03-31","2014-04-11","Hecho"]
[null,100,"Cambio de un anillo en molde Nro 2 de de Oreo Regular","Mantenimiento","2014-03-31","2014-04-18"]
[null,101,"Probar el sobrepeso del molde con anillos nuevos","Nave","2014-03-31","2014-04-14"]
[null,102,"Considerar los detalles del cambio temporal de azucar (grano fino a molida)","Proyectos","2014-03-31","2014-03-31","Hecho"]
[null,103,"Implementar Kaizen: modificación de protector de dosificadores de aceite de cadena en Peter (mucho polvillo)","Calidad","2014-03-31","2014-03-31","Atrazado"]
[null,104,"Revisión de estiramiento de cadenas de arrastre en Peter 1 y Peter 2","Mantenimiento","2014-03-31","2014-03-31","Hecho"]
[null,105,"Instalación de Venturi BOSCH 4","Mantenimiento","2014-03-31","2014-03-31","Hecho"]
[null,106,"Realizar ajuste de terminales eléctricos en tableros de Empaque (primarias, Racupack y secundarias)","Mantenimiento","2014-03-31","2014-04-03","Hecho"]
[null,107,"Ajuste de resortes de reguladores de altura de sandwich de ambar PETER","Nave","2014-03-27","2014-03-27","Hecho"]
[null,108,"Compra de 20 resortes para reguladores de altura de sandwich","Mantenimiento","2014-03-31","2014-04-03","Hecho"]
[null,109,"Cambio del plan de Producción para semana 14 (por cambio en fecha de limpieza)","Nave","2014-03-31","2014-03-31","Hecho"]
[null,110,"Calibrar auto alineamiento de banda buffer","Mantenimiento","2014-03-31","2014-04-01","Hecho"]
[null,111,"Revisión por parte de Mtto y CIPSA a equipos RX (se fueron a falla por caída de tensión)","Mantenimiento","2014-04-01","2014-04-01","Hecho"]
[null,112,"Se establece que bobina con problemas de fricción se retira de línea y se devuelve al Almacén con nota de rechazo","Nave","2014-04-01","2014-04-01","Hecho"]
[null,113,"Coordinar con Calidad para usar silicona líquida en empacado secundario","Nave","2014-04-01","2014-04-01","Hecho","Si se puede"]
[null,114,"Cambio de escobillas de banda de salida de mordaza en todas las BOSCH primarias","Mantenimiento","2014-04-01","2014-04-30",null,"Traer vía DHL"]
[null,115,"Cambio de rodamiento en polín de mesa de alimentación BOSCH 1 POS GA5-E7228","Mantenimiento","2014-04-01","2014-04-03","Hecho"]
[null,116,"Cambio de rodamiento en banda Houdijk BOSCH 1 POS GA5-E7218","Mantenimiento","2014-04-01","2014-04-03","Hecho"]
[null,117,"Analizar causa de parámetros diferentes en galleta (altura, pH)","Nave","2014-04-01","2014-04-01","Hecho"]
[null,118,"Cambio de rodamiento de polín POS 25 de Houdijk alimentación a PETERS","Mantenimiento","2014-04-01","2014-04-01","Hecho"]
[null,119,"Revisar nivel sonoro de alarma buffer en Empaque","Calidad","2014-04-01","2014-04-01","Atrazado"]
[null,120,"Cambio de 4 válvulas manuales para sistema de succión de empaque primario","Mantenimiento","2014-04-01","2014-04-17",null,"Pendiente: evaluación del ya instalado"]
[null,121,"Acondicionar recipiente para condensado de tablero de Horno","Mantenimiento","2014-04-01","2014-04-13"]
[null,122,"Analizar y controlar el sobrepeso de la galleta","Nave","2014-04-01","2014-04-01","Hecho"]
[null,123,"Implementar la carta de control de altura para sandwich","Nave","2014-04-01","2014-04-01","Hecho"]
[null,124,"Cambio de rodamiento en banda Houdijk BOSCH 1 POS GA5-E7216","Mantenimiento","2014-04-02","2014-04-10","Hecho"]
[null,125,"Cambio de rodamiento en banda Houdijk BOSCH 1 POS GA5-E7222","Mantenimiento","2014-04-02","2014-04-03","Hecho"]
[null,126,"Cambio de rodamiento en banda Houdijk BOSCH 2 POS GA5-E7318","Mantenimiento","2014-04-02","2014-04-03","Hecho"]
[null,127,"Cambio de 2 rodamientos en banda Houdijk BOSCH 3 POS GA5-E7418","Mantenimiento","2014-04-02","2014-04-03","Hecho"]
[null,128,"Cambio de rodamiento en banda Houdijk BOSCH 3 POS GA5-E7420","Mantenimiento","2014-04-02","2014-04-03","Hecho"]
[null,129,"Cambio de rodamiento en banda Houdijk BOSCH 3 POS GA5-E7422","Mantenimiento","2014-04-02","2014-04-03","Hecho"]
[null,130,"Cambio de rodamiento en banda Houdijk BOSCH 4 POS GA5-E7522","Mantenimiento","2014-04-02","2014-04-03","Hecho"]
[null,131,"Cambio de 3 sensores de acercamiento de Houdijk POS GA5-E7514","Mantenimiento","2014-04-02","2014-04-10"]
[null,132,"Implementar KAIZEN por cambio de pernos cabeza hexagonal a pernos mariposa en los formatos de las 4 BOSCH secundarias","Calidad","2014-04-02","2014-04-10","Atrazado"]
[null,133,"Independizar las fuentes de energía de los equipos de RX","Mantenimiento","2014-04-04","2014-04-06","Hecho"]
[null,134,"Todos los cambios en la línea culminan con pruebas","Nave","2014-04-04","2014-04-04","Hecho"]
[null,135,"Revisar balance de sistema Houdijk","Nave","2014-04-04","2014-04-06","Hecho"]
[null,136,"Solicitar llegada de técnico Houdijk","Nave","2014-04-04","2014-04-06","Hecho"]
[null,137,"Crear checklist para arranque y parada de Producción para empaque","Nave","2014-04-04","2014-04-11","Hecho"]
[null,138,"Implementar KAIZEN para circulina por diferencia de temperatura en ROTIA","Calidad","2014-04-04","2014-04-20"]
[null,139,"Reemplazar fijación de sensores en pistón de rastrillo Racupack 2","Mantenimiento","2014-04-04","2014-04-17",null,"En limpieza de línea"]
[null,140,"Realizar lubricación diaria a rodamiento del captador empujador de entrada de Racupack 4, POS GA5-E7570","Calidad","2014-04-04","2014-04-04","Hecho"]
[null,141,"Implementar checklist de CENTERLINE para empacadoras","Nave","2014-04-04","2014-04-09","Hecho"]
[null,142,"LUP para lavar con agua fría las mangueras de los succionadores","Nave","2014-04-04","2014-04-08","Hecho"]
[null,143,"Incluir en checklist que las tuberías de succionadores queden limpios después de la limpieza","Nave","2014-04-04","2014-04-06","Hecho"]
[null,144,"Regular la altura y posición de regulación de los aplicadores de etiquetas","Calidad","2014-04-04","2014-04-06","Hecho"]
[null,145,"Rearmar polín de entrada a Racupak 4","Calidad","2014-04-04","2014-04-06","Hecho"]
[null,146,"Invertir escobillas de BOSCH 1,3 y 4","Calidad","2014-04-04","2014-04-10"]
[null,147,"Prueba de elevador de bobinas","Nave","2014-04-04","2014-04-12",null,"Revisar"]
[null,148,"Asegurar homogenización de azucar en crema","Nave","2014-04-07","2014-04-07","Hecho"]
[null,149,"Implementar KAIZEN para ajuste rápido de dedos en PETER","Calidad","2014-04-07","2014-04-20"]
[null,150,"Implementar KAIZEN para cambiar conectores en tuberías de unidades de crema","Calidad","2014-04-07","2014-04-20"]
[null,151,"Capacitación en ajuste de hilo de corte de crema + entrega de herramienta","Mantenimiento","2014-04-07","2014-04-14"]
[null,152,"Instalar obturador a la entrada de venturis","Mantenimiento","2014-04-07","2014-04-17"]
[null,153,"Instalar soportes mecánicos para reemplazar soportes temporales en etiquetadoras","Mantenimiento","2014-04-07","2014-04-17"]
[null,154,"Cambiar llaves de maletines en PETERS","Nave","2014-04-07","2014-04-17"]
[null,155,"Modificar diseño de tope de ajuste de bobinas de etiquetas","Mantenimiento","2014-04-07","2014-04-14"]
[null,156,"Modificar soporte de portabobina de etiquetas de cónico a cilíndrico en BOSCH 2","Mantenimiento","2014-04-07","2014-04-17"]
[null,157,"Acercar venturis 1 y 2 hacia salida de liner","Calidad","2014-04-07","2014-04-10","Hecho"]
[null,158,"Definir auxiliares de apoyo para limpieza succionadores por turno","Nave","2014-04-07","2014-04-08","Hecho"]
[null,159,"Implementar stock de repuestos críticos de empaque","Mantenimiento","2014-04-07","2014-04-20"]
[null,160,"Definir rutinas de limpieza de empaque con apoyo de Limpiomax","Nave","2014-04-07","2014-04-08","Hecho"]
[null,161,"Revisión de conexiones de botonera adicional instalada (Bosch 2 y 3)","Mantenimiento","2014-04-07","2014-04-10","Hecho"]
[null,162,"Reponer stock de banda de ingreso (azul) de entrega de packs a Racupack","Mantenimiento","2014-04-07","2014-04-20"]
[null,163,"Revisar funcionamiento de fleje en Laminado","Nave","2014-04-07","2014-04-10","Hecho"]
[null,164,"Diseñar espacio para almacenar moldes de L5, incluye requerimiento de coches","Nave","2014-04-07","2014-04-15"]
[null,165,"Capacitación de Contenido Neto y control de faltantes de RX","Nave","2014-04-07","2014-04-15"]
[null,166,"Armar plan para limpieza de línea del jueves 10","Nave","2014-04-07","2014-04-08","Hecho"]
[null,167,"Cambiar boquilla de pistola de agua caliente de cuarto de lavado PETER","Mantenimiento","2014-04-08","2014-04-10","Hecho"]
[null,168,"Cambiar sensor de tapa inferior de PETER 1","Mantenimiento","2014-04-08","2014-04-17"]
[null,169,"Reparar fuga en manguera de aire comprimido en banda de salida de PETER 2","Mantenimiento","2014-04-08","2014-04-10",null,"Verificar"]
[null,170,"Implementar regulador de presión (indicador mecánico) de rodillos circulares","Mantenimiento","2014-04-08","2014-04-20"]
[null,171,"Capacitación sobre limpieza de chispero de quemadores y definición de frecuencia","Mantenimiento","2014-04-08","2014-04-17"]
[null,172,"Comprar un modelo de pistola de lavado con seguro en gatillo","Mantenimiento","2014-04-08","2014-04-20","Hecho"]
[null,173,"Buscar una hidrolavadora para agua caliente","Calidad","2014-04-08","2014-04-20"]
[null,174,"Revisión de necesidad de candadeo en limpieza de succionadores","Nave","2014-04-08","2014-04-14"]
[null,175,"Revisión de rodamiento de circuito superior de la PETER 2","Mantenimiento","2014-04-08","2014-04-17"]
[null,176,"Estandarizar el cambio rápido de limpieza de succionadores","Nave","2014-04-09","2014-04-14"]
[null,177,"Instalar conectores rápidos para mangueras de succión","Mantenimiento","2014-04-09","2014-04-24"]
[null,178,"Revisar fuga de hidráulico en volcador # 2","Proyectos","2014-04-09","2014-04-09","Hecho"]
[null,179,"Cambio de pistón de guarda de mesa de sellado BOSCH 3","Mantenimiento","2014-04-09","2014-04-10"]
[null,180,"Marcado de tuberías de las unidades de crema","Nave","2014-04-09","2014-04-17"]
[null,181,"KAIZEN: instalar escobilla rotativa para limpieza de dedos en PETERS","Calidad","2014-04-09","2014-04-17"]
[null,182,"Modificación de resortes de regulación de altura de sandwichs (soldarlo contra la arandela)","Mantenimiento","2014-04-09","2014-04-17"]
[null,183,"Cambio de flejes de magazine de PETERS (están oxidados)","Mantenimiento","2014-04-09","2014-04-30"]
[null,184,"Suministrar 5 llaves para guarda (triángulo) para limpieza rápida","Mantenimiento","2014-04-09","2014-04-17"]
[null,185,"Refill de nivel de aceite en volcador de crema # 2","Mantenimiento","2014-04-14","2014-04-14"]
[null,186,"Revisión de baja presión en línea neumática a salida de PETER 2","Mantenimiento","2014-04-14"]
[null,187,"Revisión de todos los resortes de presión y paralelismo de rodillos en etiquetadoras","Mantenimiento","2014-04-14"]
[null,188,"Marcar posición de rodillos (POKA YOKE) de ajuste en etiquetadoras","Nave","2014-04-14",null,null,null,null,"limpieza succion"]
[null,189,"Revisión de sistema neumático de volcado de ingredientes menores (succión)","Mantenimiento","2014-04-14",null,null,null,null,"nuevos topes de carrete"]
[null,190,"Generar agenda para trabajo de técnicos BOSCH","Nave","2014-04-14",null,null,null,null,"cambio de tornillo sinfín"]
[null,191,"Cortar resorte a la medida de los repuestos de etiquetadoras","Nave","2014-04-15",null,null,null,null,"cambio / regulación cuchilla BOSCH 1"]
[null,192,"Revisar ohmiaje de resistencias en sello transversal de todas las empacadoras","Mantenimiento","2014-04-15"]
[null,193,"Comprar un rollo de manguera para sistemas de succión","Mantenimiento","2014-04-15"]
[null,194,"Segregar bobinas de etiquetas de acuerdo a performance en línea","Calidad","2014-04-15"]
[null,195,"Verificar espesor de bobinas de etiquetas según especificación","Calidad","2014-04-15"]

{"sheet":"Tn Acum","index":3,"n_rows":95,"n_cols":15,"rows_kept":95,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,null,"SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO "]
[]
[null,null,"Día","Tn Acc Prog","Tn Real","Tn Acc Real","Tn Dif"]
[null,"Lun","2014-03-17",{"$f":"D95/91","v":36.560439560439562},null,{"$f":"E5","v":0},{"$f":"D5-F5","v":36.560439560439562}]
[null,"Ma","2014-03-18",{"$f":"D5+$D$95/91","v":73.120879120879124},null,{"$f":"E6+F5","v":0},{"$f":"D6-F6","v":73.120879120879124}]
[null,"Mie","2014-03-19",{"$f":"D6+$D$95/91","v":109.68131868131869},null,{"$f":"E7+F6","v":0},{"$f":"D7-F7","v":109.68131868131869}]
[null,"Jue","2014-03-20",{"$f":"D7+$D$95/91","v":146.24175824175825},null,0,146.24175824175825]
[null,"Vi","2014-03-21",182.80219780219781,null,0,182.80219780219781]
[null,"Sa","2014-03-22",219.36263736263737,null,0,219.36263736263737]
[null,"Do","2014-03-23",255.92307692307693,null,0,255.92307692307693]
[null,"Lun","2014-03-24",292.4835164835165,null,0,292.4835164835165]
[null,"Ma","2014-03-25",329.04395604395609,null,0,329.04395604395609]
[null,"Mie","2014-03-26",365.60439560439568,null,0,365.60439560439568]
[null,"Jue","2014-03-27",402.16483516483527,null,0,402.16483516483527]
[null,"Vi","2014-03-28",438.72527472527486,null,0,438.72527472527486]
[null,"Sa","2014-03-29",475.28571428571445,null,0,475.28571428571445]
[null,"Do","2014-03-30",511.84615384615404,null,0,511.84615384615404]
[null,"Lun","2014-03-31",548.40659340659363,null,0,548.40659340659363]
[null,"Ma","2014-04-01",584.96703296703322,null,0,584.96703296703322]
[null,"Mie","2014-04-02",621.52747252747281,null,0,621.52747252747281]
[null,"Jue","2014-04-03",658.0879120879124,null,0,658.0879120879124]
[null,"Vi","2014-04-04",694.64835164835199,null,0,694.64835164835199]
[null,"Sa","2014-04-05",731.20879120879158,null,0,731.20879120879158]
[null,"Do","2014-04-06",767.76923076923117,null,0,767.76923076923117]
[null,"Lun","2014-04-07",804.32967032967076,null,0,804.32967032967076]
[null,"Ma","2014-04-08",840.89010989011035,null,0,840.89010989011035]
[null,"Mie","2014-04-09",877.45054945054994,null,0,877.45054945054994]
[null,"Jue","2014-04-10",914.01098901098953,null,0,914.01098901098953]
[null,"Vi","2014-04-11",950.57142857142912,null,0,950.57142857142912]
[null,"Sa","2014-04-12",987.13186813186871,null,0,987.13186813186871]
[null,"Do","2014-04-13",1023.6923076923083,null,0,1023.6923076923083]
[null,"Mar","2014-04-14",1060.2527472527479,null,0,1060.2527472527479]
[null,"Ma","2014-04-15",1096.8131868131875,null,0,1096.8131868131875]
[null,"Vie","2014-04-16",1133.3736263736271,null,0,1133.3736263736271]
[null,"Sáb","2014-04-17",1169.9340659340667,null,0,1169.9340659340667]
[null,"Vi","2014-04-18",1206.4945054945063,null,0,1206.4945054945063]
[null,"Sa","2014-04-19",1243.0549450549458,null,0,1243.0549450549458]
[null,"Do","2014-04-20",1279.6153846153854,null,0,1279.6153846153854]
[null,"Mié","2014-04-21",1316.175824175825,null,0,1316.175824175825,null,null,null,null,null,null,null,"facilitador"]
[null,"Ma","2014-04-22",1352.7362637362646,null,0,1352.7362637362646,null,null,null,null,null,null,null,"Sirlupu"]
[null,"Dom","2014-04-23",1389.2967032967042,null,0,1389.2967032967042,null,null,null,null,null,null,null,"Hugo Reyes"]
[null,"Lun","2014-04-24",1425.8571428571438,null,0,1425.8571428571438,null,null,null,null,null,null,null,"Alatrista"]
[null,"Vi","2014-04-25",1462.4175824175834,null,0,1462.4175824175834,null,null,null,null,null,null,null,"Romeo Bocanegra"]
[null,"Sa","2014-04-26",1498.978021978023,null,0,1498.978021978023,null,null,null,null,null,null,null,"Victor Quintero"]
[null,"Do","2014-04-27",1535.5384615384626,null,0,1535.5384615384626]
[null,"Jue","2014-04-28",1572.0989010989022,null,0,1572.0989010989022]
[null,"Ma","2014-04-29",1608.6593406593418,null,0,1608.6593406593418]
[null,"Mar","2014-04-30",1645.2197802197813,null,0,1645.2197802197813]
[null,"Mié","2014-05-01",1681.7802197802209,null,0,1681.7802197802209]
[null,"Vi","2014-05-02",1718.3406593406605,null,0,1718.3406593406605]
[null,"Sa","2014-05-03",1754.9010989011001,null,0,1754.9010989011001]
[null,"Do","2014-05-04",1791.4615384615397,null,0,1791.4615384615397]
[null,"Vie","2014-05-05",1828.0219780219793,null,0,1828.0219780219793]
[null,"Ma","2014-05-06",1864.5824175824189,null,0,1864.5824175824189]
[null,"Jue","2014-05-07",1901.1428571428585,null,0,1901.1428571428585]
[null,"Vie","2014-05-08",1937.7032967032981,null,0,1937.7032967032981]
[null,"Vi","2014-05-09",1974.2637362637377,null,0,1974.2637362637377]
[null,"Sa","2014-05-10",2010.8241758241772,null,0,2010.8241758241772]
[null,"Do","2014-05-11",2047.3846153846168,null,0,2047.3846153846168]
[null,"Sáb","2014-05-12",2083.9450549450562,null,0,2083.9450549450562]
[null,"Ma","2014-05-13",2120.5054945054958,null,0,2120.5054945054958]
[null,"Sáb","2014-05-14",2157.0659340659354,null,0,2157.0659340659354]
[null,"Dom","2014-05-15",2193.626373626375,null,0,2193.626373626375]
[null,"Vi","2014-05-16",2230.1868131868146,null,0,2230.1868131868146]
[null,"Sa","2014-05-17",2266.7472527472542,null,0,2266.7472527472542]
[null,"Do","2014-05-18",2303.3076923076937,null,0,2303.3076923076937]
[null,"Dom","2014-05-19",2339.8681318681333,null,0,2339.8681318681333]
[null,"Ma","2014-05-20",2376.4285714285729,null,0,2376.4285714285729]
[null,"Lun","2014-05-21",2412.9890109890125,null,0,2412.9890109890125]
[null,"Mar","2014-05-22",2449.5494505494521,null,{"$f":"E71+F70","v":0},{"$f":"D71-F71","v":2449.5494505494521}]
[null,"Vi","2014-05-23",{"$f":"D71+$D$95/91","v":2486.1098901098917},null,0,2486.1098901098917]
[null,"Sa","2014-05-24",2522.6703296703313,null,0,2522.6703296703313]
[null,"Do","2014-05-25",2559.2307692307709,null,0,2559.2307692307709]
[null,"Lun","2014-05-26",2595.7912087912105,null,0,2595.7912087912105]
[null,"Ma","2014-05-27",2632.3516483516501,null,0,2632.3516483516501]
[null,"Mié","2014-05-28",2668.9120879120896,null,0,2668.9120879120896]
[null,"Jue","2014-05-29",2705.4725274725292,null,0,2705.4725274725292]
[null,"Vi","2014-05-30",2742.0329670329688,null,0,2742.0329670329688]
[null,"Sa","2014-05-31",2778.5934065934084,null,0,2778.5934065934084]
[null,"Do","2014-06-01",2815.153846153848,null,0,2815.153846153848]
[null,"Mar","2014-06-02",2851.7142857142876,null,0,2851.7142857142876]
[null,"Ma","2014-06-03",2888.2747252747272,null,0,2888.2747252747272]
[null,"Vie","2014-06-04",2924.8351648351668,null,0,2924.8351648351668]
[null,"Sáb","2014-06-05",2961.3956043956064,null,0,2961.3956043956064]
[null,"Vi","2014-06-06",2997.956043956046,null,0,2997.956043956046]
[null,"Sa","2014-06-07",3034.5164835164856,null,0,3034.5164835164856]
[null,"Do","2014-06-08",3071.0769230769251,null,0,3071.0769230769251]
[null,"Mié","2014-06-09",3107.6373626373647,null,0,3107.6373626373647]
[null,"Ma","2014-06-10",3144.1978021978043,null,0,3144.1978021978043]
[null,"Dom","2014-06-11",3180.7582417582439,null,0,3180.7582417582439]
[null,"Lun","2014-06-12",3217.3186813186835,null,0,3217.3186813186835]
[null,"Vi","2014-06-13",3253.8791208791231,null,0,3253.8791208791231]
[null,"Sa","2014-06-14",3290.4395604395627,null,0,3290.4395604395627]
[null,"Do","2014-06-15",{"$f":"3327","v":3327},null,0,3327]